|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
| **Karabinka na popruh - YANNICK** | | |  |  |  | | |  |
|  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| POPIS |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skladové číslo | název výrobku | barva | délka [mm] | výška [mm] | šířka mm | balení [ks] | paletizace ks/balení |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 827.100.200.001 | Karabinka na popruh | bílá | 50,00 | 4,5 | 24,70 | 4.000 |  |  |
| Karabinka slouží k jednoduchému upínání praporů, vlajek, reklamních transparentů na nosné lanko stožáru. | | | | | | | |  |
| Karabinka je vyrobena z polyamidu PA 6 odolného mrazům do teploty -30stupňů a teplotám krátkodobě do | | | | | | | |  |
| 160 stupňů a dlouhodobě 70 stupňů. Jejich výhodou je odolnost klimatickým podmínkám, dlouhá životnost, | | | | | | | |  |
| pevnost, odolnost při současném mokrém čištění (praní) praporů. Nekorodují. | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |